
长春市九台区人民医院
医用竖屏显示器
采购公告

            
（项目编号：JTQRMYYYLQX2019024）

长春市九台区人民医院设备科，经院医疗器械采购管理委员会审批，对医用竖屏显示器进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。
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[bookmark: _Toc412903614]第一部分  询价采购邀请函
一、项目名称和编号
（一）项目名称：医用竖屏显示器
（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2019024
二、项目内容
第二十四包：医用竖屏显示器
三、项目预算
第二十四包：14.5 万元
[bookmark: _Toc412903615]四、供货商资质及文件要求
1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）
2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证
3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书
4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证
五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。
六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2019年 12月 13日下午3点结束。
七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。 
八、采购单位联系人及联系方式
联系人：单宏伟
联系电话： 0431-89590785   18844011000
电子邮箱：40971249@QQ.com

第二部分   项目内容
技术参数：

	序号
	指标项
	技术规格要求

	1. 
	品牌类型
	知名品牌，提供证明文件，如国家认证、获奖、市场占有率等

	2. 
	屏幕尺寸
	≥21.3英寸 LED背光

	3. 
	分辨率
	分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换

	4. 
	支持灰阶
	≥4096

	5. 
	像素大小
	≤0.2115 mm

	6. 
	对比度
	≥1500:1

	7. 
	最大亮度
	≥2000 cd/m2，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接

	8. 
	视角
	≥170

	9. 
	响应时间
	≤13ms

	10. 
	均匀性
	≥85%，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接

	11. 
	医疗影像标准
	完全符合DICOM3.14标准

	12. 
	医疗设备曲线
	内置CIE、User1、User2、GAMMA1.8、GAMMA2.0、GAMMA2.2、DICOM200、DICOM250、DICOM300、DICOM350、DICOM400、DICOM450、DICOM500、DICOM550、DICOM600、CAL曲线，提供国家版权局出具的证明文件

	13. 
	数字输入信号
	Display port：最新一代数字视频接口
DVI-D：计算机数字视频接口

	14. 
	数字通讯
	内置USB转接口，1个上行端口2个下行端口

	15. 
	操作按键
	隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命，提供实物照片

	16. 
	灯箱功能
	显示器一键控制开启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读，提供国家知识产权局出具的证明文件

	17. 
	健康提醒功能
	具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，提醒眼睛防护，提供证明文件

	18. 
	亮度恒定技术
	内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件

	19. 
	环境亮度自适应技术
	前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供国家版权局出具的证明文件及国家一级查新报告证明文件

	20. 
	网络管理及校正技术
	可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供国家知识产权局出具的证明文件

	21. 
	显卡
	多头专业显卡，显存≥1G

	22. 
	底座
	支持90°旋转，仰角≥30°，俯角≥5°，升降≥120mm

	23. 
	体系认证
	根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况（ISO9001、ISO13485、ISO14001、GB/T28001-2001），完全取得以上四种体系6年以上，提供相关证明文件

	24. 
	电源要求
	外置电源模块，通过中国节能产品认证

	25. 
	产品认证
	产品完全取得CCC、CE、UL60601-1、FCC认证

	26. 
	售后服务
	原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持

	27. 
	产品性能
	产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件

	28. 
	生产厂家生产年限
	所投品牌生产企业生产年限8年以上（按照CQC颁发的CCC证书中的生产企业计，生产企业必须为所投品牌同一公司或分子公司），提供相关证明文件
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