
长春市九台区人民医院
安全隔离与信息交换系统采购项目
询价采购公告

            
（项目编号：JTQRMYY20200005）

长春市九台区人民医院网络信息中心，经院医院设备采购委员会审批，对安全隔离与信息交换系统项目进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动。





九台区人民医院
              2020.6


[bookmark: _Toc412903614]第一部分  投标邀请函
1、 项目名称和编号
[bookmark: _Hlk41672481]（一）项目名称：安全隔离与信息交换系统采购项目
（二）项目编号：JTQRMYY20200005
二、项目内容：安全隔离与信息交换系统
三、项目预算：6.7万
[bookmark: _Toc412903615]四、供货商资质及文件要求
1、营业执照副本（五证合一）（复印件盖章）
2、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书。
3、投标人如为经销商，需提供原厂满足技术需求的证明文件。
4、硬件质保期三年。
五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。长春市九台区人民医院网络信息中心。
六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2020年6月7日结束。
七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院网络信息中心现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院网络信息中心进行报名。 
八、采购单位联系人及联系方式
联系人：刘海燕 
联系电话： 0431-89590532   13844133644
电子邮箱：362980396@qq.com



第二部分   项目内容及参数

技术参数：
	序号
	内容要求

	1
	2U；内端机4个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位；
外端机4个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位；
吞吐量: 200Mbps; 并发连接数:4万；电源：单电源；

	
	1. 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置； 
2. 支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 
3. 支持基于单一域名的黑白名单访问控制，支持基于URL分类地址库的访问控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 
4. 支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。
5. 内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制； 
6. 支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略；
7. 支持FTP协议内部命令及数据层内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 
8. 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持长连接设置；支持IPV6扩展头的安全设置； 
9. 支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置； 
10. 支持发件人、收件人、邮件标题、邮件正文、邮件附件等数据内容过滤，支持允许、阻断、告警三种处理方式；
11. 内置邮件安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制； 12.  内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制；
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