
长春市九台区人民医院
核酸提取仪
采购公告

            
（项目编号：JTQRMYYYLQX20200012）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对核酸提取仪进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。
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[bookmark: _Toc412903614]第一部分  询价采购邀请函
一、项目名称和编号
（一）项目名称：核酸提取仪
（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020012
二、项目内容
第三十八包：核酸提取仪
三、项目预算    13.8 万元
第三十八包：
[bookmark: _Toc412903615]四、供货商资质及文件要求
1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）
2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证
3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书
4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证
五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。
六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  9  月  6 日下午3点结束。
七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。 
八、采购单位联系人及联系方式
联系人：单宏伟
联系电话： 0431-89590785   18844011000
电子邮箱：40971249@QQ.com

第二部分   项目内容

核酸提取仪参数要求

1.环境温度：15-35
2.湿度要求：15%-90%
3.工作电压：AC100V-120V/200V-240V,
4.具备防护功能
5.具备自检功能
6.具备报警系统
7.工作原理：磁珠法、磁棒磁套方式
8.深孔板要求≧48孔
9.温控精度：约2%
10.磁珠回收率：≧95%
11.污染防控：内置紫外，空气过滤系统
12.多种震荡混合方式
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