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九台区人民医院医疗器械项目院内招标、询价公告（采购项目编号：JTQRMYYYLQX20230005 ）

依据公平、公正、公开的原则，九台区人民医院设备科就本采购项目组织院内招标、询价。现邀请符合条件的供应商参与投标，供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,具体如下：
⑴具有独立承担民事责任的能力
⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
⑸参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
⑹法律、行政法规规定的其他条件。
采购人可以根据医疗器械使用的特殊要求，规定供应商的特定条件。
实施细则
一、 采购项目编号: JTQRMYYYLQX20230005
二、 需求科室：重症医学科
三、 采购项目名称：医用控温仪
四、数量：1套
五、  项目采购预算（万元）：2.9
六、 投标供应商报名须知:
（1）投标供应商，报名现场交纸质版报名表，或发送电子版至邮箱40971249@qq.com；报名表要求详细注明投标公司名称、投标项目、投标项目编号、加盖公章。
（2）投标代理人需要法人出具投标授权函，被授权人身份证反正面复印件，加盖公章并签字确认。
（3）投标人具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，营业范围满足本次招标要求的范围。（复印件需加盖原单位公章）。
（4）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（6）投标金额超过项目采购预算的供货商将按废标处理。
（7）因我院现有支气管镜主机不变，本次支气管镜将采用单一来源采购方式进行采购，可视喉镜将继续采用询价采购方式进行。
七、 报名时间：2023年2月10日到2023年2月14日（上午8:30-11:00，下午13:00-15：00）。
八、 报名后经审核符合条件的供应商，（标书一正、五副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。
九、医院会根据院内日程安排符合报名要求的供应商来我院开标，具体日期以医院采购部门通知为准。
地址: 长春市九台区福星大街100号门诊三楼设备科。
联系电话：0431-89590785
联系人: 单宏伟

医用控温仪招标参数

1、 配置要求：主机一台、控温毯一条、控温帽一个
2、 需通过ISO9001质量管理体系认证，可提供专业的检测报告
3、 需通过ISO13485质量管理体系认证，可提供专业的检测报告
4、 需通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，可提供专业的检测报告。
5、 制冷方式：采用安全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。
6、 加热方式：采用氮化硅加热系统，速度快。性能稳定。
7、 可以电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。
8、 需配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。
9、 控温方式：机控（手动模式：三温控制）体控（自动模式）
10、 语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，除尘报警。
11、 控温帽、控温毯采用TPU材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。
12、 电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz    
13、 毯帽降温温度范围：1-40℃ 
14、 温度显示范围:-5-50℃
15、 控温精度：±0.1℃
16、 水温范围：-5-40℃
17、 噪音：≤45db
18、 整机功耗：660VA
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